## 解决方法是: [Linux](javascript:;)提示“[Check](javascript:;) [cable](javascript:;)?”[解决](javascript:;)方法ChinaUnix个人空间?+O8P ry0@S

AP6H F\*z&x0i;W'{;a0redhat9在开始dhcp的时候都会出现check cable？错误ChinaUnix个人空间4A-Y-H)R­c5}KQ V@g  
wkW]l%r0在VM虚拟机中，如果是新安装的LINUX，在加载[**网络**](javascript:;)时，有可能会出现“Determining IP information for eth0...failed;no ChinaUnix个人空间 J0mx F\*PZYChinaUnix个人空间I4~1\+G1p\*H:m\*Xlink present. Check cable?”提出，并且不能加载网卡。ChinaUnix个人空间(]I+Vl2P8Q#H8l:ta/E‑eJ  
ChinaUnix个人空间+UiM2|7b!v'z  
VMware4.5以上和[**Redhat**](javascript:;) 9以上之间，网卡驱动有些不兼容：  
I5cA-I.\ Qd0  
n&}\*W y0K6g!k0Redhat 9.0作Guest OS时，用"ifconfig eth0 up"是无法激活虚拟网卡的，总是提示ChinaUnix个人空间,t/h&G4XGkv.n  
ChinaUnix个人空间^fx x|  
诸如 "Determining IP information for eth0... failed; no link present. Check cable?"  
{ p2T"i%L @#I1L9~0ChinaUnix个人空间8f3e.P']B:~pO/g"SS n&\_#X0  
g;Z g4A7],|2d&G,Wc0以root权限，编辑 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth N和  
F O,J4f#\_6\_H0/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-ethN  
!A/Tnne)y:T };v!t0其中N是数字，比如eth0  
‑eB`8l#a `0  
[?,~X t;d1E0在每个[**文件**](javascript:;)中添加：ChinaUnix个人空间1E1E~%P‑u/~#j%S?1eHe  
check\_link\_down () {ChinaUnix个人空间7Mp0Q{(AY'V­h2K!?  
return 1;  
P6z^{'j\Xa4E x0}ChinaUnix个人空间$Q&g,L\*N\_q jb  
-j­V#G$~%Gm1U0重新激活网卡,不需要重启就能上网,要是还不能激活,重新启动虚拟机

在linux系统下配置网卡时出现了下面这个问题，

 /sbin/ifup: configuration for eth0 not found.  
Usage: ifup <device name>

以下是这个问题的解决方法。

经查询及参考/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth文件，

     if is\_bonding\_device ${DEVICE} ; then  
            for device in `LANG=C grep -l "^[[:space:]]\*MASTER=${DEVICE}" /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-\*` ; do  
            is\_ignored\_file "$device" && continue  
            /sbin/ifup ${device##\*/}  
            done  
     fi

系统应该是在/etc/sysconfig/network-scripts/文件夹下查找device name的，可是我的这个文件夹下只有ifcfg-lo文件，没有ifcfg-eth0文件，这应该就是原因吧。我发现/etc/sysconfig/networking/devices目录下存在一个ifcfg-eth0文件，打开一看，就是所要求的配置文件啦。遂cp了一份到/etc/sysconfig/network-scripts/文件夹下。  
再在网络配置工具里激活eth0网卡，ok！

|h0nM­fp,z0